# Configure Loopback
auto lo
auto eth0
auto usb0
iface lo inet loopback

#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
	address 192.168.0.125
	netmask 255.255.255.0
	gateway 192.168.0.10

iface usb0 inet static
	address 192.168.7.2
	netmask 255.255.255.252

iface wlan0 inet static
	address 192.168.8.2
	broadcast 192.168.8.255
	netmask 255.255.255.0
